Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym - Kościół ZAWADA 

Postępowanie prowadzone będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy.

[bookmark: _Hlk167780231]Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Witankowie, Witankowo 66, 76-600 Wałcz
[bookmark: _Hlk167783451]poszukuje firmy do przeprowadzenia prac przy obiekcie sakralnym w Zawadzie 13. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, którym jest Kierownik Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

I -	Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót przy obiekcie sakralnym zlokalizowanym w miejscowości Zawada 13, przynależnym do Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Witankowie polegających na:
1. Wymianę drewnianej elewacji zewnętrznej budynku kościelnego i dzwonnicy, łącznie 200 metrów kwadratowych.
2. Wymianę pokrycia dachowego dzwonnicy na powierzchni 40 metrów kwadratowych.
3. Wykonanie i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 4 okna i 2 drzwi.
4. Prace związane z ogrodzeniem, takie jak odnowienie podmurówki płotu na odcinku 50 metrów, renowacja 22 murowanych słupów płotu, wykonanie i montaż bramy wejściowej oraz 20 przęseł płotu.
5. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy feretronie.
II -  Zamówienie obejmuje:

1.Wymiana drewnianej elewacji zewnętrznej budynku kościelnego i budynku  
dzwonnicy.
2. Wykonanie prac naprawczych napędu dzwonów.
3. Wymiana pokrycia dachowego dzwonnicy.
W zakres wyżej wymienionych prac przewidziane będą następujące czynności:
- demontaż starego pokrycia elewacji i pokrycia dachowego dzwonnicy
- prace związane z przygotowaniem ścian do montażu nowej elewacji i pokrycia dachowego
- impregnacja ciśnieniowa materiału pokryciowego wykonanego z modrzewia
- montaż elewacji drewnianej i pokrycia dachowego wykonanego w formie zrębowej 
- impregnacja całości środkiem do impregnacji firmy Gontox
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 4 okna i 2 szt. drzwi.
W zakres wymienionych prac przewidziane będą następujące czynności:
- demontaż okien i drzwi
- wykonanie okien i drzwi z drewna dębowego,
- konserwacja ciśnieniowa materiału wykonanego z drewna
- zabezpieczenie zewnętrzne materiału wykonanego z drewna
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej
5. Wykonanie prac przy płocie ogrodzeniowym.
W zakres prac przewidziane będzie:
1. Wymiana 18 przęseł płotu.
2. Wymiana bramy wejściowej.
3. Odnowienie podmurówki i 20 słupów płotu.
W zakres prac przewidziane będą następujące czynności:
- demontaż starych przęseł płotu i bramy, 
- prace związane z przygotowaniem powierzchni podmurówki i słupów płotu do malowania 
- pomalowanie podmurówki farbą Akslibet, kolor grafit 
- pomalowanie słupów płotu farbą Akslibet, kolor popiekły (Raj 7035)
- wykonanie z drewna modrzewiowego przęseł płotu i bramy, 
- impregnacja ciśnieniowa przęseł płotu i bramy, (materiału z modrzewia) preparatem
Tanalith E 3475, 
- montaż przęseł płotu i bramy wejściowej, 
- impregnacja natryskowa przęseł płotu i bramy we jściowej preparatem lcopal Gontox W, 
kolor jasny brąz

6. Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy feretronie z obrazem św. „Anna ucząca czytać Marię”  zgodnie z zaleceniem Kierownika Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
      1.  Feretron.
1. Wykonanie szczegółowej dokumentacji opisowej i fotograficznej przed przystąpieniem do prac - obrazującej stan zachowania obiektu przed pracami konserwatorskimi.
1. Demontaż obrazu. Wstępne mechaniczne oczyszczenie z luźnych nawarstwień, pajęczyn, kurzu i brudu.
1. Zabezpieczenie do transportu.
1. Transport do pracowni konserwatorskiej.
1. Dezynfekcja i dezynsekcja całej powierzchni, Środki owadobójcze i pleśniobójcze nanoszone przez oprysk i pędzlowanie.
1. Drewniana rama z podstawą i zwieńczeniem:
1. Usunięcie wtórnych przemalowań i retuszy za pomocą doświadczalnie dobranych rozpuszczalników lub ich kompozycji.
1. Impregnacja elementów drewnianych - Paraloid B72 w acetonie.
1. Uzupełnienie mniejszych ubytków, otworów wylotowych po owadach dwuskładnikową żywicą epoksydową.
1. Uzupełnienie ubytków mechanicznych, szczelin rozspojeń drewna oraz elementów rzeźbiarskich w technice zgodnej z oryginałem.
1. Uzupełnienie lub rekonstrukcja metalizacji w technologii analogicznej do zastosowanej pierwotnie.
1. Izolacja i zabezpieczenie metalizacji - szelak.
1. Pokrycie zachowanych polichromii akrylowym werniksem retuszerskim.
1. Uzupełnienie i retusze polichromii farbami olejno-żywicznymi.
1. Zabezpieczenie polichromii akrylowym satynowym werniksem końcowym.
2. Obraz
a) Wstępne mechaniczne oczyszczenie obiektu z luźnych nawarstwień, kurzu, kopcia, patyny i innych osadów powierzchniowych.
b) Zdjęcie obrazu z krosna. Ocena jego stanu zachowania. Jeżeli oryginalne krosna okażą się dobrze zachowane, zostaną one wyczyszczone, zaimpregnowane i użyte ponownie. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, Ze ich stan techniczny uniemożliwi ponowne wykorzystanie i zaistnieje konieczność wymiany na nowe.
c) Oczyszczenie mechaniczne odwrocia z zabrudzeń powierzchniowych. Ocena stanu zachowania płótna, z uwagi na rozdarcie w części centralnej konieczne będzie wykonanie dublażu (płótno dublażowe dobrane grubością i splotem do oryginału, spoiwo dublażowe BEVA 371)
d) Obserwacja obrazu w świetle VIS i UV w celu wykrycia wtórnych ingerencji, wcześniejszych konserwacji i napraw. Jeżeli takie istnieją i będą błędnie wykonane zostaną usunięte. Jeżeli będą wykonane zgodnie ze sztuką konserwatorską zostaną udokumentowane i pozostawione.
e) Oczyszczenie lica obrazu z zabrudzeń powierzchniowych i usunięcie zmienionego optycznie werniksu. (do tego celu użyta zostanie mieszanina rozpuszczalników dobrana na podstawie wykonanych prób tak, aby nie uszkodzić oryginalnej warstwy malarskiej)·
f) Konsolidacja warstwy malarskiej i zaprawy w miejscach uwidocznionych w trakcie prac odspojeń. (plextol 8500).
g) Uzupełnienie ubytków zaprawy kitem wiedeńskim oraz opracowanie faktury kitów.
h) Ponowny montaż obiektu na krosna.
i) Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej werniksem retuszerskim.
j) Retusz polichromii farbami olejno-żywicznymi.
k) Zabezpieczenie warstwy malarskiej półmatowym werniksem końcowym.
Dodatkową problematyką dotyczącą przedmiotowego feretronu, która musi zostać uwzględniona w ramach prac to brak drugiego obrazu - wydruku. Sugeruję się wykonanie oleodruku na płótnie, przyklejonym do sztywnego podłoża, obrazu tożsamego z występującym uprzednio w obiekcie ,,Gorejące serce Marii". Przed wykonaniem propozycja obrazu musi zostać przedstawiona do akceptacji Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków (delegatura w Pile). Sztywne podłoże, np. sklejka ustabilizuje konstrukcję oraz ochroni obraz z przedstawieniem św. Marii od wtórnych zniszczeń.
l) Umieszczenie obrazów w feretronie.
m) Transport obiektu do kościoła i montaż w miejscu pierwotnym.


III -  Zamówienie należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz normami.

IV -  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzone roboty i jakość zastosowanych materiałów, jak również zabezpieczenie terenu robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

V -  Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały składowane
i pozostawione na jego terenie przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu. Zapewnienie bezpiecznego składowania oraz zabezpieczenia materiałów znajduje się po stronie Wykonawcy i nie może powodować utrudnień i zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania i dojścia do wewnątrz obiektu.
VI -  Zamawiający zastrzega sobie obowiązek zabezpieczenia przez Wykonawcę miejsca robót przed działaniem niekorzystnych czynników środowiska.
 

VII - Termin wykonania zamówienia, gwarancja i płatność:

a)   Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 31.05.2025 r. Oferta winna zawierać wskazanie terminu realizacji zamówienia.
b)    Wymagana jest minimum 60 miesięczna gwarancja na wykonanie robót budowlanych. W ofercie należy podać czas, na jaki udzielana jest gwarancja na wykonanie robót.
c)    Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 35 dni od otrzymania faktury.


VIII -  Warunki udziału w postępowaniu:

1.    Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
a)    posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (informacja z KRS lub CEiDG);
b)    posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
c)    posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia;
d)    znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
2.    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów metodą warunku – spełnia lub nie spełnia – treść oświadczenia w formularzu oferty załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    W przypadku niespełniania przez Wykonawcę ww. warunków, jego oferta będzie odrzucona i nie będzie oceniana.


IX -  Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium;
Cena - 60%
Doświadczenie – 20 %
Gwarancja – 20 %


X -  Miejsce i termin złożenia oferty:

1.    Ofertę cenową należy złożyć na adres e-mail: trzecis@o2.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 11:00, podając:
- cenę netto i brutto za całość zamówienia, 
- doświadczenie, podając rozpoczęcie działalności i dotychczasowe realizacje,
- gwarancję liczona w miesiącach 
2.    Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3.    Do oferty należy dołączyć parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 2, lub nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
4.    Oferta cenowa musi być napisana po polsku i zawierać całość lub części zamówienia podzielone na następujące punkty:

[bookmark: _Hlk167825400]a) Renowacja drewnianej elewacji zewnętrznej kościoła i dzwonnicy, łącznie 200 metrów kwadratowych, wymiana pokrycia dachowego dzwonnicy - 40 metrów kwadratowych, nowa stolarka okienna i drzwiowa - 4 okna i 2 drzwi, prace związane z ogrodzeniem, takie jak odnowienie podmurówki płotu na 50 metrów, renowacja 22 murowanych słupów płotu, montaż bramy wejściowej oraz 20 przęseł płotu, 
[bookmark: _Hlk167825681]b) Prace konserwatorskie i restauratorskie przy feretronie.

5.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


XI -  Kontakt z Zamawiającym:

Informacji w sprawach dotyczących postępowania udziela Pan Sebastian Trzeciak pod numerem telefonu 600 273 467 lub za pośrednictwem poczty e-mail: trzecis@o2.pl

XII -  Inne informacje:

1.    Przed sporządzeniem oferty wskazane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej celem ustalenia szczegółowego zakresu robót i obmiaru przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających
z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeżeli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu 600 273 467.
2.    Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia.
3.    W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności z rankingu ofert Wykonawcą.
4.    Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie o miejscu
i terminie podpisania umowy.
5.    Zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty.
6.    Zamawiający poprawia w ofercie:
a)    oczywiste omyłki pisarskie;
b)    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c)   inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
7.    Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a)    jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
b)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
c)   została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d)    Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 7 ppkt. 6) lit. c);
e)    została złożona po terminie składania ofert;
f)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8)    Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
a)    nie złożono żadnej oferty;
b)    wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu;
c)    cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
d)    zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
e)    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
f)    postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
9.    Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji z Wykonawcami, przy czym cena wynegocjowana nie może być wyższa niż cena wskazana w ofercie.
10.    W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania środki odwoławcze.
11.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.


Załączniki:
1.   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2.   Załącznik nr 2 – Projekt umowy
[bookmark: _Hlk167828312]3.   Załącznik nr 3 – Projekt umowy	
4.   Załącznik nr 4 – Pozwolenie nr 4/2024/B
5.   Załącznik nr 5 – Program prac konserwatorskich – feretron
6.   Załącznik nr 6 – Pozwolenie nr 127/2024/A
[bookmark: _Hlk167828654]7.   Załącznik nr 7 – Program podejmowania działań – elewacja, dach, stolarka
8.   Załącznik nr 8 – Pozwolenie nr 138/2024/A
9.   Załącznik nr 9 – Program podejmowania działań – płot

